**„Przebudowa drogi gminnej nr 106007N w miejscowości Majewo na dz. nr 320 i 375   
obr. Majewo, Gmina Milejewo”**

**RO.271.21.2025.KG**

Pytania i odpowiedzi:

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem, który jest objęty zakresem inwestycji.

1. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci?

Odpowiedź: Nie, ze względu na charakter robót kolizje nie powinny wystąpić.

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje przebudowy, demontażu czy zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i sieci napowietrznych   
   w ramach przedmiotu zamówienia, a jeżeli przewiduje to prosimy o określenie zakresu robót i przekazanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przebudowy, demontażu czy zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i sieci napowietrznych.

1. Prosimy o informację, czy na przebudowywanym odcinku drogi należy wynieść   
   i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

Odpowiedź: Nie planuje się.

1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji przepustu do remontu.

Odpowiedź: Lokalizacja przepustu wskazana jest na rysunku nr 1 – plan zagospodarowania terenu.

1. Zwracamy się z prośbą o przekazanie szczegółu konstrukcyjnego przepustu,   
   który należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Przepust fi 400 z rur HDPE długości 10 m na ławie żwirowej o wymiarach 0,2X0,4X10 z obrukowaniem wlotu i wylotu przepustu brukowcem na betonie C12/15   
gr. 15 cm.

1. Zwracamy się z prośbą o określenie grubości poboczy, ze względu na rozbieżności występujące w dokumentacji projektowej (10 cm) i przedmiarze (15 cm).

Odpowiedź: Grubość poboczy wynosi 10 cm.

1. Zwracamy się z prośbą o określenie grubości podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 na poszerzeniach, ze względu na rozbieżności występujące   
   w dokumentacji projektowej – w opisie technicznym podano grubość 25 cm, natomiast na przekroju konstrukcyjnym 31 cm.

Odpowiedź: Grubość podbudowy na poszerzeniach wynosi 25 cm.

1. Wzór umowy §4 ust. 4. „Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości   
   i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego, za wyjątkiem oczywistych zmian wynikających z rozliczenia kosztorysowego”. W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą   
   o wyjaśnienie ww. zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany SWZ dotyczące powyższego zapisu.

1. Wzór umowy §8 ust. 6. pkt. 1. Ze względu na złożone procedury wewnętrzne dotyczące obiegu faktur zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „6. Umowa   
   z Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności:   
   1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie dłuższe niż 30 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany SWZ dotyczące powyższego zapisu.