Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Milejewo

RO.271.30.2025.KG

Pytania i odpowiedzi:

Tytuł: Pytania do przedmiaru

**Pytanie nr 1:**

Malejewo - Prosimy o podanie wydajności wymaganej dla rekuperatora.

**Odpowiedź:** W miejscowości Majewo zaleca się montaż rekuperatora o sprawności minimum 85% i całkowitym minimalnym strumieniem powietrza 360 m3/h.

**Pytanie nr 2:**

Malejewo - Prosimy o podanie grubości i rodzaju styropianu na elewacji.

**Odpowiedź:** W Majewie zaleca się użycie styropianu o grubości co najmniej 14 cm, zgodnie z SWZ. Ocieplenie ścian budynku należy wykonać płytami styropianowymi – system STOPTER. Do wykonania docieplenia należy użyć standardowych płyt styropianowych (EPS).

**Pytanie nr 3:**

Rychnowy - jaka grubość styropianu do docieplenia pod ziemią i jakie parametry ?

**Odpowiedź:** Do wykonania docieplenia fundamentów zaleca się użycie styropianu XPS o grubości 10 cm.

**Pytanie nr 4:**

Rychnowy - brak w przedmiarze malowania tynków elewacji - maja być nie malowane ?

**Odpowiedź:** Zakłada się wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, który nie wymaga malowania, ponieważ tynk jest barwiony w masie i ma już docelowy kolor oraz swoje właściwości ochronne.

Wójt Gminy

 /-/ Mariola Sznajder